**X2T-C发射器固件说明**

1. 请使用神牛固件升级软件G3打开该固件进行升级。 G3可在官网上下载。
2. 本固件适用的发射器为在外壳喷吗以Z01为结束的产品（喷码位置为USB口所在侧面或电池盖位置）或者USB口侧面贴纸上有 Z01 字样的产品。



三、版本号查看方法：发射器开机，按“MENU”按键进入菜单设置，在屏幕右上角显示固件版本号（如1.1版本：V1.1）。

四、版本说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **版本** | **更新内容** | **日期** |
| V1.4 | 1. 配合手机APP的更新。 | 2022-06-30 |
| V1.3 | 1. 增加对R5相机的支持（R5相机固件需升级到V1.50）。 | 2022-02-14 |
| V1.2 | 1. 增加对90D相机的支持。 2. APP模式下，手机控制X2发射器，修改过的参数将发送到接收端。 3. 恢复出厂设置时，重设蓝牙密码为初始值（”000000”）。 | 2020-11-07 |
| V1.1 | 1. 修复在1Dx， 1DxII 等机型上，快门设置为高速同步，连续拍照时，快门偶尔跳回低速的问题。 2. 修复在 EOS R 相机下，ISO设置为自动，跳回ISO100 的问题。 3. 双击组别按钮，可以快速开启、关闭对应组。 | 2019-10-22 |
| V1.0 | 初始版本 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：详细规格请在官网（www.godox.com）下载最新说明书。**