**X2T-S发射器固件说明**

1. 请使用神牛固件升级软件G3打开该固件进行升级。 G3可在官网上下载。
2. 本固件适用的发射器为在外壳喷吗以Z01为结束的产品（喷码位置为USB口所在侧面或电池盖位置）或者USB口侧面贴纸上有 Z01 字样的产品。



三、版本号查看方法：发射器开机，按“MENU”按键进入菜单设置，在屏幕右上角显示固件版本号（如1.1版本：V1.1）。

四、版本说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **版本** | **更新内容** | **日期** |
| V1.4 | 1. 配合手机APP的更新。 | 2022-06-30 |
| V1.3 | 1. 修复在与相机通信时，偶发的发射器无法正确接收通过蓝牙发送的设置值的问题。 | 2022-02-14 |
| V1.2 | 1. 修复设置为APP模式下，不发送修改过的值到接收端的问题。 2. 恢复出厂设置时，重设蓝牙密码为初始值。 3. 修复Zoom值设置的问题。 | 2020-07-20 |
| V1.1 | 1. 修复在a6000、a6500 等相机最新固件下，开启防红眼闪光，漏闪的问题。 | 2019-08-13 |
| V1.0 | 初始版本 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：详细规格请在官网（www.godox.com）下载最新说明书。**