**X3-S发射器固件说明**

一、请使用神牛固件升级软件“Godox G3 Windows V1.1”或Godox G3 macOS V1.1打开该固件进行升级。软件可在官网上下载。

二、版本号查看方法：发射器开机，进入菜单设置，在设备信息中查看固件版本号（如1.1版本：V1.1）。

三、版本说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **更新内容** | **日期** | **备注** |
| v1.22 | 1.优化控制处理和相机连接 | 2025-07-16 | 需要使用Godox G3\_v1.1进行升级 |
| V1.15 | 1.优化相机连接功能 | 2024-09-02 |  |
| V1.14 | 1. 优化省电 | 2024-06-19 |  |
| V1.13 | 1. 增加了L858功能； 2. 增加了单触点功能； 3. 增加了组别色彩显示功能 | 2024-06-08 |  |
| V1.09 | 1.优化UI界面;  2.修复屏幕亮度调节异常的问题; | 2024-05-13 |  |
| V1.0 | 初始版本 | V1.0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：详细规格请在官网（www.godox.com）下载最新说明书。**